**Vnitřní mřížka, stavitelná AZE 100 P**

Hygienická mřížka pro odvod i přívod vzduchu.

Alternativa k talířovému ventilu.

Minimální tlaková ztráta.

Skrytý filtr udržuje potrubí v čistotě.

AZE 100 P: pratelný.

Plynulá regulace průtoku pomocí vnitřního ventilového talíře.

Lehce, jednoduše a precizně nastavitelné.

Nastavení lze fixovat.

Design pro náročné, pro obytné prostory.

Pro čištění lze odejmout kryt bez nástroje.

Těsnící pásek je součástí dodávky.

Příslušenství AZE 100: náhradní filtr ZRF.

Příslušenství AZE 100 P: náhradní filtr AZP.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AZE 100 P |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,166 kg |
| Třída filtru: | PPI 20 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 51,5 mm |
| Šířka s obalem: | 150 mm |
| Výška s obalem: | 50 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599623 |
| Typové číslo: | 0059.0962 |

Výrobce: MAICO

AZE 100 P Vnitřní mřížka, stavitelná