**Řízení přívodu vzduchu RLS T2 WS**

Parametry

Moderní inteligentní ovládací díl s dotykovou barevnou IPS obrazovkou.

Velikost obrazovky 800 x 400 pixelů.

Úhlopříčka obrazovky 4,3.

S pamětí 16 MB.

S NTC prostorovým čidlem (-20°C až +50°C).

S rozhraním mini USB.

4-vodičové připojení ke sběrnici (RS 485 vč. napájení)

Slot pro kartu mikro SD.

S pomocí 1 RLS TS WS lze ovládat až 5 ventilačních přístrojů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS T2 WS |
| Druh napětí: | Stejnosměrné napětí |
| Napájecí napětí: | 12 V DC |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota / sklo |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Šířka: | 127 mm |
| Výška: | 93 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 51 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992660 |
| Typové číslo: | 0157.1656 |

Výrobce: MAICO

RLS T2 WS Řízení přívodu vzduchu