**Solanko-vzduchový výměník EW-K 225**

Solanko-vzduchový výměník pro převod tepla solanky venkovnímu vzduchu.

V zimě chrání tepelný výměník ventilačního přístroje před namrzáním (až do venkovní teploty -15 °C).

V létě chladí venkovní vzduch.

Vývod kondenzátu vespodu 3/4" .

Propojení mezi registrem a PE-potrubím nutno zajistit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EW-K 225 |
| Max. průtok: | 450 m³/h |
| Hmotnost: | 22,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 24,73 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | G4 |
| Jmen. světlost připojení solanky: | 18 mm |
| Jmenovitá světlost: | 224 mm |
| Šířka: | 430 mm |
| Výška: | 450 mm |
| Hloubka: | 502 mm |
| Šířka s obalem: | 550 mm |
| Výška s obalem: | 560 mm |
| Hloubka s obalem: | 410 mm |
| Tepelná izolace: | 30 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925200 |
| Typové číslo: | 0192.0520 |

Výrobce: MAICO

EW-K 225 Solanko-vzduchový výměník