**Periodický spínač VZI 10**

Periodický časový spínač pro pravidelné větrání málo užívaných prostorů.

Je umožněno ruční zapnutí ventilátoru kdykoli v průběhu periody.

Lze ovládat běžným domovním vypínačem.

Doba periody: 1 h až 15 h.

Lze instalovat do elinst. krabice.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VZI 10 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 1,25 A |
| Druh krytí: | IP 40 |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Šířka: | 20 mm |
| Výška: | 13 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 20 mm |
| Výška s obalem: | 13 mm |
| Hloubka s obalem: | 35 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 50 °C |
| Dálkové ovládání: |  -  |
| Čas doběhu: | 10 min |
| Doba zapnutí: | 10 min |
| Zpoždění před sepnutím: | 50 s |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578239 |
| Typové číslo: | 0157.0823 |

Výrobce: MAICO

VZI 10 Periodický spínač