**Prostorové čidlo FR 30 P**

Čidlo teploty pro měření teploty vzduchu v místnosti.

Lze kombinovat s ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FR 30 P |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Šířka: | 86 mm |
| Výška: | 86 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 98 mm |
| Výška s obalem: | 98 mm |
| Hloubka s obalem: | 37 mm |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 30 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577812 |
| Typové číslo: | 0157.0781 |

Výrobce: MAICO

FR 30 P Prostorové čidlo