**Uzavírací klapka AP 100 B**

Uzavírací klapky pro odvětrání.

Připojení na vnější stěně při použití stěnového pouzdra WH.

S krytými otvory pro šrouby.

Těsnící pásek je součástí dodávky.

Příslušenství: Lze použít síťku proti hmyzu FG.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AP 100 B |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Tlaková ztráta: | 10 Pa |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | hnědá, podobná RAL 8015 |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,35 kg |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 153 mm |
| Výška s obalem: | 153 mm |
| Hloubka s obalem: | 52 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599579 |
| Typové číslo: | 0059.0957 |

Výrobce: MAICO

AP 100 B Uzavírací klapka