**Stupňový spínač FS 4**

FS 4: Přepínač snížených a plných otáček.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FS 4 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod nebo odvod vzduchu |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 0,35 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,7 kg |
| Šířka: | 128 mm |
| Výška: | 74 mm |
| Hloubka: | 46 mm |
| Šířka s obalem: | 130 mm |
| Výška s obalem: | 78 mm |
| Hloubka s obalem: | 52 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161042 |
| Typové číslo: | 0016.0104 |

Výrobce: MAICO

FS 4 Stupňový spínač