**45°-oblouky, tažené B45-125**

45°-oblouk, tažený, včetně těsnění. Pro stáčenou trubku.

Např. pro připojení centrálních ventilačních přístrojů WS 120 Trio, WS 160 Flat oder WS 170 na stáčené trubky jako alternativa k nástrčné spojce SVR 125.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | B45-125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 0,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 235 mm |
| Výška: | 175 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 235 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553267 |
| Typové číslo: | 0055.0326 |

Výrobce: MAICO

B45-125 45°-oblouky, tažené