**CO2-čidlo CO2 I WS 120 Trio**

Se senzorem CO2 může být ventilační systém regulován podle měřené hodnoty koncentrace CO2.

Měřící rozsah senzoru leží mezi 0-2000 ppm.

Regulační rozsah z výroby nastaven mezi 600-1300 ppm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | CO2 I WS 120 Trio |
| Druh napětí: | Stejnosměrný proud |
| Napájecí napětí: | 24 V |
| Čidlo: | interní |
| Umístění: | v přístroji |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,19 kg |
| Šířka: | 45 mm |
| Výška: | 18 mm |
| Hloubka: | 70 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 75 mm |
| Hloubka s obalem: | 175 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799981015 |
| Typové číslo: | 0157.1665 |

Výrobce: MAICO

CO2 I WS 120 Trio CO2-čidlo