**Střešní sokl pro vlnité a lichoběžníkové krytiny SOWT 18**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na šikmé střechy.

Se zvukovou a tepelnou izolací z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních desek.

Sériová provedení do sklonu střechy až 30°.

Různé výšky soklů a provedení pro sklon střechy větší než 30° na zakázku.

Použití na střechy s lichoběžníkovou nebo vlnitou krytinou.

Potřebné profily a další materiál je nutné zajistit předem.

Profilový plech zajistit předem.

Upozornění: Sokly pro vlnité nebo lichoběžníkové krytiny jsou vyráběny podle požadavku zákazníků. Z tohoto důvodu nelze ustoupit od již uzavřené obchodní smlouvy nebo zboží vrátit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SOWT 18 |
| Provedení: | do sklonu střechy max. 30° |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 7,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 8,2 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 180 mm |
| Šířka: | 765 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 765 mm |
| Šířka s obalem: | 766 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 766 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990376 |
| Typové číslo: | 0093.1031 |

Výrobce: MAICO

SOWT 18 Střešní sokl pro vlnité a lichoběžníkové krytiny