**Náhradní filtr ZF EC+**

Náhradní filtr ZF EC+ s ukazatelem výměny filtru pro kryt ER-A ventilátorové sady ER.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF EC+ |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,03 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 9 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936107 |
| Typové číslo: | 0093.0610 |

Výrobce: MAICO

ZF EC+ Náhradní filtr