**Náhradní filtr KFF 9030-5**

Náhradní vzduchový filtr pro odhlučněné ploché přívodní boxy KFR/KFD, KFR -K/KFD -K a KFR -F/KFD -F.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KFF 9030-5 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,73 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,79 kg |
| Druh filtru: | Jemný filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 55 % (F5) |
| Šířka: | 892 mm |
| Výška: | 287 mm |
| Hloubka: | 96 mm |
| Šířka s obalem: | 893 mm |
| Výška s obalem: | 387 mm |
| Hloubka s obalem: | 99 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990604 |
| Typové číslo: | 0093.1216 |

Výrobce: MAICO

KFF 9030-5 Náhradní filtr