**DZQ 45/6 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 45/6 A |
| Průtok: | 4.300 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| Příkon: | 200 W |
| IMax: | 0,67 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 12,7 |
| Teplota média při IMax: | 80 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0365 |

Výrobce: MAICO

DZQ 45/6 A