**Sedlové hrdlo s těsněním SR 125-160**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SR 125-160 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799554462 |
| Typové číslo: | 0055.0446 |

Výrobce: MAICO

SR 125-160 Sedlové hrdlo s těsněním