**FKB 45 W**

Systém plochých kanálů pro řízené větrání bytů.

Rozměr kanálu: 110 mm x 54 mm.

Rychlá a jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FKB 45 W |
| Tlaková ztráta: | 1 Pa |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Rozměr kanálu: | 110 mm x 54 mm |
| Hydraulický průměr: | 72 mm |
| Šířka s obalem: | 215 mm |
| Výška s obalem: | 57 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520252 |
| Typové číslo: | 0152.0025 |

Výrobce: MAICO

FKB 45 W