**Redukce, asymetrická REDA55/110/80**

Parametry

Redukce asymetrická, násuvná. Povrch: pozinkovaný.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | REDA55/110/80 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech -pozinkovaný |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Rozměr kanálu: | 110 mm x Array x 55 mm |
| Redukce na rozměr kanálu: | x/ x |
| Šířka s obalem: | 0 mm |
| Výška s obalem: | 0 mm |
| Hloubka s obalem: | 0 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799557067 |
| Typové číslo: | 0055.0706 |

Výrobce: MAICO

REDA55/110/80 Redukce, asymetrická