**Náhradní filtr RF 25-4**

Náhradní filtry pro TFE...-4.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RF 25-4 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,48 kg |
| Třída filtru: | G4 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 540 mm |
| Výška: | 330 mm |
| Šířka s obalem: | 600 mm |
| Výška s obalem: | 50 mm |
| Hloubka s obalem: | 360 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930730 |
| Typové číslo: | 0093.0073 |

Výrobce: MAICO

RF 25-4 Náhradní filtr