**Protipožární kompenzační prvek BA 125/80-2**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | BA 125/80-2 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech |
| Hmotnost: | 1,46 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,46 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Počet připojovacích hrdel: | 2 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 640 mm |
| Hloubka: | 125 mm |
| Šířka s obalem: | 125 mm |
| Výška s obalem: | 640 mm |
| Hloubka s obalem: | 125 mm |
| Číslo schválení: | Z-41.6-573 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990116 |
| Typové číslo: | 0093.1005 |

Výrobce: MAICO

BA 125/80-2 Protipožární kompenzační prvek