**Výfukový oblouk s těsněním a mřížkou 90° ASB 100**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ASB 100 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555315 |
| Typové číslo: | 0055.0531 |

Výrobce: MAICO

ASB 100 Výfukový oblouk s těsněním a mřížkou 90°