**AIROTHERM-ventilátor DZF 35/6 BH**

Parametry

Stěnové pouzdro z pozinkovaného plechu.

8-listá plastová vrtule.

Motor

DZF 35/6 BH a DZF 35/4 BH: Sériově s ochranou proti přehřátí.

DZF 35/84 BH a DZF 35/64 BH: Tepelná ochrana proti přehřátí na vyžádání.

Vývody u typů DZF 35/6 BH a DZF 35/4 BH jsou beznapěťově přivedeny na svorkovnici a musí být dále vedeny k motorové ochraně MV 25 nebo připojeny do obvodu cívky stykače.

Ventilátory s přepínatelnými póly: Ochrana proti přetížení je zaručena předem připraveným motorovým spouštěčem.

Bezpečnostní pokyny

Při volném sání smí být ventilátor provozován jen s ochranou proti dotyku s vrtulí podle EN294.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZF 35/6 BH |
| Průtok: | 650 m³/h |
| Počet otáček: | 900 1/min |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Příkon: | 85 W |
| IJmen: | 0,2 A |
| IMax: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8 |
| Hmotnost s obalem: | 8,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 350 mm |
| Šířka s obalem: | 440 mm |
| Výška s obalem: | 340 mm |
| Hloubka s obalem: | 440 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850304 |
| Typové číslo: | 0085.0030 |

Výrobce: MAICO

DZF 35/6 BH AIROTHERM-ventilátor