**Náhradní filtr WSF-AKF 320/470**

Aktivní uhlíkový filtr pro centrální větrací přístroje WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF-AKF 320/470 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,49 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Druh filtru: | Filtr s akt. uhlím |
| Třída filtru: | ISO ePM10 80 % (M5) |
| Šířka: | 507 mm |
| Výška: | 166 mm |
| Hloubka: | 58 mm |
| Šířka s obalem: | 580 mm |
| Výška s obalem: | 240 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925637 |
| Typové číslo: | 0092.0563 |

Výrobce: MAICO

WSF-AKF 320/470 Náhradní filtr