**DZQ 20/2 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 20/2 A |
| Průtok: | 1.150 m³/h |
| Počet otáček: | 2.850 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Příkon: | 120 W |
| IMax: | 0,22 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Hmotnost: | 4,5 |
| Teplota média při IMax: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0416 |

Výrobce: MAICO

DZQ 20/2 A