**Ohebná hliníková trubka AFR 100**

Ohebná pětivrstvá drážkovaná hliníková trubka použitelná jako připojovací vedení k centrálnímu potrubí podle DIN 18017-3.

Nehořlavá podle DIN 4102 třída A1.

Údaj o délce: v nataženém stavu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AFR 100 |
| Max. provozní tlak: | 2.500 Pa |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Hliník |
| Hmotnost: | 0,92 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,03 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Délka: | 10 m |
| Šířka: | 10.000 mm |
| Výška: | 115 mm |
| Hloubka: | 115 mm |
| Šířka s obalem: | 403 mm |
| Výška s obalem: | 122 mm |
| Hloubka s obalem: | 122 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799550907 |
| Typové číslo: | 0055.0090 |

Výrobce: MAICO

AFR 100 Ohebná hliníková trubka