**Vnitřní uzávěr MCV 40**

Vnitřní uzavírací klapky pro přívod i odvod vzduchu.

Ruční ovládání šňůrou.

Uzavírací lamely s paralelním vedením.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MCV 40 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Max. rychlost proudění: | 2 m/s |
| Umístění: | Stěna |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, vypalovací lak |
| Barva: | bílá |
| Barva lamel: | černá |
| Hmotnost: | 4,27 |
| Druh klapky: | ruční |
| Vhodné pro jm. světlost: | 400 mm |
| Volný průřez: | 1.310 cm² |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510550 |
| Typové číslo: | 0151.0055 |

Výrobce: MAICO

MCV 40 Vnitřní uzávěr