**Pružná spojovací manžeta ELP 22 Ex**

Pružné spojovací manžety pro tlumení hluku a vibrací ve vzduchových vedeních.

S hranatým přírubovým připojovacím rámem z pozinkované oceli.

Montáž na straně sání a/nebo výtlaku.

Do výbušného prostředí, z antistat. materiálu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELP 22 Ex |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál: | Umělá hmota, antistatická |
| Hmotnost: | 2,4 |
| Rozměr kanálu: | 500 mm x 250 mm |
| Ochrana proti výbuchu: | EX II 2G |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922391 |
| Typové číslo: | 0092.0239 |

Výrobce: MAICO

ELP 22 Ex Pružná spojovací manžeta