**Odhlučněná větrací jednotka ESR 16/1**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ESR 16/1 |
| Průtok: | 380 m³/h |
| Počet otáček: | 2.000 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Jmenovitý výkon: | 85 W |
| IJmen: | 0,4 A |
| IMax: | 0,4 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Tepelná třída: | B |
| Hmotnost: | 12,6 |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 55 °C |
| Teplota média při IMax: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802822 |
| Typové číslo: | 0080.0282 |

Výrobce: MAICO

ESR 16/1 Odhlučněná větrací jednotka