**Regulátor otáček, reverz. přepínač STW 2,5**

Pro přívod i odvod (reverzní):

S kontrolním světlem.

Testováno u VDE.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory TRE....

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | STW 2,5 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 2,5 A |
| Min. zatížení: | 0,1 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 0,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,33 kg |
| Šířka: | 128 mm |
| Výška: | 74 mm |
| Hloubka: | 54 mm |
| Šířka s obalem: | 145 mm |
| Výška s obalem: | 63 mm |
| Hloubka s obalem: | 78 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161424 |
| Typové číslo: | 0016.0142 |

Výrobce: MAICO

STW 2,5 Regulátor otáček, reverz. přepínač