**5-stupňový transformátor TRV 1,0**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení třífázových ventilátorů.

S ochranou motoru.

S hlavním stykačem a jištěním.

S kontrolním světlem.

Přes L2 lze ovládat klapku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRV 1,0 |
| Max. zatížení: | 1 A |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 5,98 |
| Hmotnost s obalem: | 5,98 kg |
| Šířka: | 168 mm |
| Výška: | 220 mm |
| Hloubka: | 174 mm |
| Šířka s obalem: | 220 mm |
| Výška s obalem: | 210 mm |
| Hloubka s obalem: | 270 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577157 |
| Typové číslo: | 0157.0715 |

Výrobce: MAICO

TRV 1,0 5-stupňový transformátor