**Vzduchový filtr TFP 56-7**

Vzduchové filtry pro vzt. zařízení.

Oboustranně s přírubami pro zabudování do obdélníkových kanálů.

Inspekční záklopka pro jednoduchou výměnu filtru.

Příslušenství: Náhradní filtr KF... a hlídač rozdílu tlaku DW 1000.

Pokyny pro montáž

Vzduchový filtr instalovat na sací stranu ventilátoru.

Stav filtru sledovat hlídačem tlakové diference DW 1000.

Zajistit dostatečný prostor pro otvírání inspekčních vstupů pro výměnu filtru.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFP 56-7 |
| Umístění: | Kanál |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 23 kg |
| Hmotnost s obalem: | 23 kg |
| Druh filtru: | Prachový a hmyzový filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Rozměr kanálu: | 1.000 mm x 500 mm |
| Šířka: | 1.040 mm |
| Výška: | 540 mm |
| Hloubka: | 700 mm |
| Šířka s obalem: | 1.040 mm |
| Výška s obalem: | 540 mm |
| Hloubka s obalem: | 700 mm |
| Teplota média při IMax: | 70 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799490739 |
| Typové číslo: | 0149.0073 |

Výrobce: MAICO

TFP 56-7 Vzduchový filtr