**Trubka s přehybem WFR 125**

Stáčená falcovaná trubka pro větrací systémy v řízeném větrání bytů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WFR 125 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Délka: | 3 m |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799550778 |
| Typové číslo: | 0055.0077 |

Výrobce: MAICO

WFR 125 Trubka s přehybem