**Servopohon MS 2**

Servopohon pro otvírání a zavírání uzavíracích klapek RS.

Vyžaduje 4-vodičové připojení k síti.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MS 2 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 3 W |
| IMax: | 0,02 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,65 kg |
| Kroutící moment: | 2 Nm |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 161 mm |
| Hloubka: | 112 mm |
| Šířka s obalem: | 140 mm |
| Výška s obalem: | 110 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Typové číslo: | 0093.0403 |

Výrobce: MAICO

MS 2 Servopohon