**Náhradní filtr ZF 17 S**

ZF 17 S: Náhradní filtr pro ventilátory ER 17/60-2...a ER 17/100...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF 17 S |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 34 mm |
| Hloubka: | 175 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Balení: | 5 kusů |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936756 |
| Typové číslo: | 0093.0675 |

Výrobce: MAICO

ZF 17 S Náhradní filtr