**Náhradní filtr RF 35-4**

Náhradní filtry pro TFE...-4.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RF 35-4 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 1,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,36 kg |
| Třída filtru: | G4 |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm |
| Šířka: | 1.010 mm |
| Výška: | 500 mm |
| Šířka s obalem: | 1.040 mm |
| Výška s obalem: | 50 mm |
| Hloubka s obalem: | 430 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799931621 |
| Typové číslo: | 0093.0162 |

Výrobce: MAICO

RF 35-4 Náhradní filtr