**Vzduchový rozváděč z plechu, 5-násobný MF-BV90-125-5**

Vzduchový rozváděč z plechu s protihlukovým vnitřním obkladem.

Přední plechová stěna vybavena integrovanými plastovými zásuvnými adaptéry MF-WE pro přesnou a rychlou montáž ohebných trubek MF-F.

Při dodání zboží je vždy jedna polovina zásuvných adaptérů vybavena záslepkami.

V dodávce jsou 4 gumové upevňovací úhelníky pro odhlučněnou montáž na stěnu nebo do stropu.

3 demontovatelné revizní krycí desky (2x po stranách, 1 vespod rozváděče).

Postranní hlavní potrubní přípoj (DN 125/ DN 160) může být přeložen na revizní krycí desky.

Lze použít jako průchozí nebo 90° rozváděč.

Nutné příslušenství: Těsnící kroužky MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-BV90-125-5 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod nebo odvod vzduchu |
| Průtok: | 250 m³/h doporučeno |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 9,38 kg |
| Hmotnost s obalem: | 10,91 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm |
| Připojovací průměr hadice: | 90 mm |
| Počet připojovacích hrdel: | 5 |
| Šířka: | 650 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 450 mm |
| Šířka s obalem: | 670 mm |
| Výška s obalem: | 175 mm |
| Hloubka s obalem: | 520 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799186083 |
| Typové číslo: | 0018.0608 |

Výrobce: MAICO

MF-BV90-125-5 Vzduchový rozváděč z plechu, 5-násobný