**Pouzdro na povrch, protipožární ER GH APB**

Provedení s protipožární ochranou

Pouzdro na povrch s bezúdržbovou kovovou protipožární uzavírací klapkou proti přenosu požáru K90-18017.

Automatická protipožární uzavírací klapka se současnou funkcí jako uzávěr studeného kouře.

Speciální vlastnosti

Lze použít v systémech podle DIN 18017-3.

Parametry

Pouzdro na povrch pro vestavbu ventilátorové sady ER EC v kombinaci s kryty řady ER-A...

Instalace v kuchyních, koupelnách a WC.

Instalace na stěnu nebo na strop.

Pouzdro lze otočit, připojovací výfukové hrdlo může být vlevo nahoře nebo vpravo nahoře.

Elektrické připojení vzadu.

Jednoduché připojení vodičů k praktické svorkovnici.

Připojovací průměr DN 75/80.

Plastové díly běžně hořlavé podle DIN 4102-1 třída B 2 (podle EN 13501-1).

Barva bílá, jako RAL 9016.

Jednoduchá montáž.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER GH APB |
| Provedení: | s protipožární ochranou |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Síťový přívod: | 3/5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna / strop |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | ABS umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,87 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,06 kg |
| Protipožární ochrana: | ano |
| Směr výfuku: | vzadu |
| Připojovací průměr: | 75 mm / 80 mm |
| Šířka: | 276 mm |
| Výška: | 276 mm |
| Hloubka: | 180 mm |
| Šířka s obalem: | 350 mm |
| Výška s obalem: | 140 mm |
| Hloubka s obalem: | 290 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843535 |
| Typové číslo: | 0084.0353 |

Výrobce: MAICO

ER GH APB Pouzdro na povrch, protipožární