**Dveřní kontakt TS 8**

Dveřní kontakt pro automatické spínání ventilátorů zavřením dveří.

Montáž na zárubeň nebo dveře.

Pokyny pro montáž

Zajistit potřebné zahloubení pro montáž na dveře a zárubeň.

Ve vlhkých prostorech provozovat dveřní kontakt na bezpečné napětí (24 V).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TS 8 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 8 A |
| Druh krytí: | IP 50 |
| Hmotnost: | 0,023 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0 kg |
| Šířka: | 45 mm |
| Výška: | 45 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 45 mm |
| Výška s obalem: | 15 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799571209 |
| Typové číslo: | 0157.0120 |

Výrobce: MAICO

TS 8 Dveřní kontakt