**Axiální střešní ventilátor DZD 30/64 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 30/64 A |
| Průtok: | 950 m³/h / 1.500 m³/h |
| Počet otáček: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Příkon: | 90 W / 115 W |
| IMax: | 0,37 A / 0,43 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 17,9 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0435 |

Výrobce: MAICO

DZD 30/64 A Axiální střešní ventilátor