**Řízení přívodu vzduchu RLS 45 K**

Parametry

Regulace ovzduší je nutným příslušenstvím finálních montážních sad PP 45 K, PP 45 O nebo PPB 30 K, PPB 30 O.

Pro přístroje řady PP 45 RC může být volitelně použito kabelové ovládání RLS 45 K namísto FM spínače DS 45 RC. Pak je ale nutná kombinace RLS 45 K s rozšiřujícím modulem EnOcean PP 45 EO.

Pomocí regulace RLS 45 K může být současně řízeno až 6 ventilátorů, např. 6 x PP 45 nebo 4 x PP 45 + 1 x PPB 30 nebo až 3 přístroje PPB 30.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 45 K |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,34 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 49 mm |
| Šířka s obalem: | 81 mm |
| Výška s obalem: | 81 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573609 |
| Typové číslo: | 0157.0360 |

Výrobce: MAICO

RLS 45 K Řízení přívodu vzduchu