**Malý ventilátor ECA 11 KF**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 11 KF |
| Provedení: | Spínání světlem |
| Průtok: | 95 m³/h |
| Počet otáček: | 2.650 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 13 W |
| IMax: | 0,1 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Umístění: | Strop / Stěna |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 080405 |

Výrobce: MAICO

ECA 11 KF Malý ventilátor