**DZQ 40/4 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 40/4 A |
| Průtok: | 4.350 m³/h |
| Počet otáček: | 1.425 1/min |
| Lze regulovat: | - |
| Možnost reverzace: | - |
| Příkon: | 270 W |
| IMax: | 0,65 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Hmotnost: | 8,2 |
| Teplota média při IMax: | 50 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0083.0427 |

Výrobce: MAICO

DZQ 40/4 A