**Přechodový kus MT-Üa125**

Pro přechod z ventilační trubky MT-R nebo potrubního oblouku MT-B na ventilační trubky (např. stáčené), přístroje, stěnové a střešní průchody.

Jednoduchá a bezpečná montáž.

MT-Ü160/150: Lze použít k přechodům např. na stáčené trubky DN 160 a DN 150.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MT-Üa125 |
| Provedení: | asymetrický |
| Materiál: | EPDM-Kaučuk |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Vnitřní průměr: | 160 mm / 125 mm |
| Vnější průměr: | 160 mm |
| Šířka: | 170 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 90 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 90 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599876 |
| Typové číslo: | 0059.0987 |

Výrobce: MAICO

MT-Üa125 Přechodový kus