**Venkovní kryt PP 45 AKR**

Venkovní kryt z umělé hmoty.

Barva bílá, jako RAL 9016.

S integrovaným kanálem pro odkap kondenzátu.

Mřížky s optimalizovaným prouděním pro minimalizaci turbulence vzduchu a s odvodem vzduchu dál od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PP 45 K, PP 45 O a PP 45 RC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 AKR |
| Umístění: | Venkovní fasáda |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Šířka: | 180 mm |
| Výška: | 180 mm |
| Hloubka: | 39 mm |
| Šířka s obalem: | 180,5 mm |
| Výška s obalem: | 180,5 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992608 |
| Typové číslo: | 0093.1635 |

Výrobce: MAICO

PP 45 AKR Venkovní kryt