**Náhradní filtr WSFM 120**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WS 120 Trio.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSFM 120 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,16 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,5 kg |
| Druh filtru: | Filtry pylu a jemného prachu |
| Třída filtru: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Šířka: | 205 mm |
| Výška: | 167 mm |
| Hloubka: | 46 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 sada (2 kusy) |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925897 |
| Typové číslo: | 0092.0589 |

Výrobce: MAICO

WSFM 120 Náhradní filtr