**Střešní sokl pro ploché střechy, výklopný SOK 35**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na ploché střechy.

S vyklápěcím mechanismem pro vyklopení ventilátoru při práci na vzduchovém vedení.

Se zvukovou a tepelnou izolací z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních desek.

Doporučené příslušenství: Přechodové příruby SZ.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SOK 35 |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 15,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 16,89 kg |
| Výkyvný: |  ✔  |
| Vhodné pro jm. světlost: | 355 mm |
| Šířka: | 955 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 955 mm |
| Šířka s obalem: | 955 mm |
| Výška s obalem: | 290 mm |
| Hloubka s obalem: | 955 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939948 |
| Typové číslo: | 0093.0994 |

Výrobce: MAICO

SOK 35 Střešní sokl pro ploché střechy, výklopný