**Oblouk, tažený s těsněním 15° B15-100**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | B15-100 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553397 |
| Typové číslo: | 0055.0339 |

Výrobce: MAICO

B15-100 Oblouk, tažený s těsněním 15°