**AK 16**

Uzavírací klapka pro odvětrání.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AK 16 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Tlaková ztráta: | 10 Pa |
| Instalace: | venku |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota, odolná počasí a UV |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Barva lamel: | béžovošedá-podobná RAL 7006 |
| Hmotnost: | 0,1 |
| Druh klapky: | autom. otevření / zavření |
| Vhodné pro jm. světlost: | 160 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799510383 |
| Typové číslo: | 0151.0038 |

Výrobce: MAICO

AK 16