**Regulátor kvality vzduchu EAQ 10/1**

Regulátor pro řízení ventilátorů v závislosti na kvalitě ovzduší.

Integrované univerzální čidlo měří koncentraci rozličných plynů a par (např. oxid uhelnatý, metan, vodní pára, alkohol, tabákový kouř, benzínové páry atd.).

Plynulá regulace citlivosti pomocí potenciometru.

Přednastaveno z výroby.

Se 2 LED pro indikaci provozního stavu a kvality vzduchu.

Připravenost k provozu po cca 5 min.

Čas odezvy: < 1 min.

Regenerační čas: 1 až 3 minuty (podle stupně znečištění).

Bezpečnostní pokyny

EAQ 10/1 nelze použít pro bezpečnostní systémy.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EAQ 10/1 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 10 A |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,24 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,32 kg |
| Šířka: | 126 mm |
| Výška: | 74 mm |
| Hloubka: | 24 mm |
| Šířka s obalem: | 190 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577775 |
| Typové číslo: | 0157.0777 |

Výrobce: MAICO

EAQ 10/1 Regulátor kvality vzduchu