**Otočný spínač DS 10**

Otočný přepínač pro zapnutí ventilátoru nezávisle na termostatu.

Spínač a přepínač mezi automatickým a trvalým provozem.

Polohy přepínače: trvalý provoz, vypnuto, provoz s regulací.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 10 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| IMax: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,29 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,32 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 101 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 135 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799574101 |
| Typové číslo: | 0157.0410 |

Výrobce: MAICO

DS 10 Otočný spínač