**Cadre d'entretoise ECA-DR**

Cadre d'entretoise pour le raccordement des aérateurs pour petites pièces du groupe ECA 100 ipro.

L'utilisation d'un cadre permet la pose apparente des câbles avec les appareils ECA 100 ipro….

L'utilisation du ECA-DR permet également d'installer l'aérateur pour petites pièces sans saillie dans des coudes de déviation pour gaines rectangulaires plates.

Ne pas monter aux fenêtres ou vitrages composites.

Volume de fourniture : Cadre de compensation de distance à 3 cadres d'entretoise, 4 vis à bois 100 mm, 4 chevilles, 3 vis de fixation du ventilateur et notice de montage.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | ECA-DR |
| Lieu de montage: | Mur / Plafond |
| Matériau: | Matière plastique |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,34 kg |
| Poids avec emballage: | 0,53 kg |
| Largeur: | 153 mm |
| Hauteur: | 153 mm |
| Profondeur: | 75 mm |
| Largeur avec emballage: | 158 mm |
| Hauteur avec emballage: | 158 mm |
| Profondeur avec emballage: | 122 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799925507 |
| Référence: | 0092.0550 |

Fabricant : MAICO

ECA-DR Cadre d'entretoise