**Tuyère grande portée WD 10 W**

Tuyères grandes portées pour l'insufflation.

Pour installation au plafond.

Avec sortie d'air horizontale.

Régulation graduelle du flux d'air par ouverture variable de la fente.

Caractéristiques techniques

|  |  |
| --- | --- |
| Article: | WD 10 W |
| Sens de l'air: | Insufflation |
| Débit d'air max.: | 45 m³/h |
| Portée: | 5 m |
| Montage: | Intérieur |
| Lieu de montage: | Mur |
| Matériau: | Tôle d’acier, poudrée |
| Couleur: | blanc trafic, similaire RAL 9016 |
| Poids: | 0,43 kg |
| Poids avec emballage: | 0,45 kg |
| Convient pour une largeur nominale de: | 100 mm |
| Largeur: | 130 mm |
| Hauteur: | 142 mm |
| Profondeur: | 80 mm |
| Largeur avec emballage: | 131 mm |
| Hauteur avec emballage: | 180 mm |
| Profondeur avec emballage: | 140 mm |
| Unité de conditionnement: | 1 pièce |
| Gamme: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799512905 |
| Référence: | 0151.0290 |

Fabricant : MAICO

WD 10 W Tuyère grande portée